
工作站在线功能介绍:
    与硬件互联采集谱图.
    并提供开放的插件接口,符合规范的插件都能被系统识别并自动加载.

实验信息-保存路径: 支持时间设定
    年%Y ,  月%M ,  日%D ,  时%h ,  分%m ,  秒%s ,  计数%C 

采集谱图:
    停止采集(有加密锁时)会将谱图保存到磁盘
    停止后,修改方法(比如积分参数)采用后:
        可观察到结果变化,但并不更新到磁盘上U20文件

用户体系(有4个等级):
    管理员:  1个
    副管理:  n个 (由管理员设置)
    用户:n个 (由管理员或副管理设置) 分别为管理员系/各副管系用户
    访客:    1个

    管理员, 副管理没有级别
    用户有自然数级别,如 1, 2, 3, 4...
    访客的级别是0

备份:
    当管理员在备份窗口勾选[采样结束时备份], 新采集的谱图会被添加到下方待备份列表
    服务器运行在企业或监管部门指定的远程主机上.
    离线可验证文件与远程备份的一致性
    (用户可以架设自己的服务器,购买域名及ECS云服,在云服上运行Server.exe即可)
